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Orlai Produkciós iroda
Színpadtechnika: (A helyszín biztosítja)
7m széles x 5m mély színpad méret.
Biztonságos színpadi játékhoz színpad padlózat.
Ahol nem fúrható a színpad ott 4 db trégersúlyvas
Ahol a színpad nyílás szélessége nagyobb mint 10 m, ott megfelelő mennyiségű takarófalak a szűkítéshez.

Fénytechnika:
Frontvilágítás:
homogén derítés a FRONT HÍD távolságától, és a színpad méreteitől függően. (PC+barndoor, vagy 750 W-2000 W PROFIL-ZOOM)
Külső világítási tornyok: (színpadtól 2-5 méterre)
oldalanként 3-3 PC+barndoor, vagy PROFIL-ZOOM 25°-50°
Ellen világítás (gégen):
homogén gégen a színpad méretétől függően 3-7 db 1000W PC vagy Fresnel
Effekt:
1db statív
1db 1000W PC + barndoor (ajtó besütő bal hátul)
2db minimum 650W profil vagy PC (színpadi hídon)
1db fejgép
füstgép, hógép, stroboszkóp, ledes lámpák (csak, ha rendelkezésre áll!) 
Vezérlés:
DMX 512 protokol.
fénypult (legalább 8 csoporthúzoval)
1 db direkt áramkör.
3 db szabályozható áramkör (Dimmer) a színpadon 

Hangtechnika:
PA rendszer.
Minimum 8ch hangkeverőpult.
effekt processzor (reverb, plate)
2 db monitorláda a színpadon 2 úton.
Öltöztetés:
2 db asztal.
2db szék.
Egyéb:
12 db buborékmentes ásványvíz, 5 db espresso.
A Produkció műszaki stábja, és a díszlet a helyszínekre előzetes telefonon egyeztetett időpontban egy 3,5 tonnás kisteherautóval, a művészek egy személyautóval érkeznek. 
Kérjük biztosítani a pakolási helyet (fizetős útszakaszon a parkolási költség a Megbízót terheli, szükség esetén behajtási engedély).
Továbbá kérünk biztosítani a Megbízó által két fő technikai személyzetet, akik a fény- és hangtechnika beállításában, és egy fő díszítőt akik a színpadkép kiépítésében (takaró falak, oldalsó lábak) és a díszlet be-, illetve kihordásában  a Megbízott rendelkezésére állnak. Amennyiben emeleten van a színházterem és nincs megfelelő méretű lift, akkor 2 fő díszítőt kérünk, akik a színpadra hordják a díszletet, illetve az előadás után a teherautóig!
Az előzetes műszaki egyeztetés a szerződéskötés elengedhetetlen feltétele. A megbízó műszaki szakembere(i) kötelesek a Produkciós Iroda kitűzött előadása előtt legkésőbb 
7 nappal telefonon egyeztetni az Iroda műszaki személyzetével.
A helyszínek fizikai adottságaitól függően lehetnek technikai eltérések! 

Elérhetőségek:
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Balázs Krisztián  20/771-3124, elvaquito@gmail.com

Művészeti titkár / produkciós vezető:
Mester Éva
Mobil: +3670 300 1616
e-mail: titkarsag@orlaiprodukcio.hu 

Producer: 
Orlai Tibor


